**Lista elementów które nie wchodzą w skład usługi montażu pompy**

1. Nie realizujemy modernizacji instalacji CWU i CO. Wpinamy się w miejsce istniejącego źródła ciepła lub w przypadku nowego budownictwa w miejsce przygotowane do podłączenia pompy ciepła.
2. Nie ciągniemy kabli zasilających pompę ciepła w energię elektryczną powyżej 5 metrów do miejsca podłączenia pompy ciepła.
3. Nie budujemy postumentów, wylewek pod pompę ciepła. Pompa ustawiana jest w standardzie na podstawach betonowych i wibroizolatorach.
4. Nie robimy studni chłonnej na skropliny
5. Audyt realizujemy na podstawie dokumentacji technicznej, zdjęciowej. Wizję lokalną realizujemy tylko w szczególnych i uzasadnionych przypadkach.
6. Utylizacja pieca realizowana jest tylko w momencie zaznaczenia tej usługi w umowie
7. Maksymalna odległość jednostki zewnętrznej od miejsca wpięcia w instalację może wynosić maksymalnie 10 m
8. Nie realizujemy prac gruntowych i przekopów
9. Pompa może sterować maksymalnie 2 obiegami grzewczymi. (podłogówka, kaloryfery)
10. Jeżeli w umowie nie została zamieszczona informacja o zamówieniu grupy pompowej to w standardzie nie montujemy pomp obiegowych tylko wykorzystujemy pompy klienta lun pompę umieszczoną w pompie ciepła
11. Wszystkie kartony po urządzeniach zostają u klienta
12. Nie wywozimy i utylizujemy starych elementów instalacji (stary zasobnik na CWU itp.)